НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 12 серпня 2022 р.	Київ	№ 158	

Про прийняття та скасування 
національних стандартів, 
прийняття поправки до національного 
стандарту

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2022 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2022 року:

1.		ДСТУ EN 13012:2022 
(EN 13012:2021, IDT)	Станції паливозаправні. Конструкція 
та експлуатаційні характеристики автоматичних заправних пістолетів, використовуваних у паливороздавальних колонках
— На заміну ДСТУ EN 13012:2017 
(EN 13012:2012, IDT)	
2.		ДСТУ EN 13617-1:2022 
(EN 13617-1:2021, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 1. Вимоги щодо безпечності конструкції та робочих характеристик дозувальних помп, розподільних пристроїв і дистанційних помпових агрегатів
— На заміну ДСТУ EN 13617-1:2014; 
ДСТУ EN 13617-1:2017 (EN 13617-1:2012, IDT)	
3.		ДСТУ EN 13617-2:2022 
(EN 13617-2:2021, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності  конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах 
і роздавальних пристроях
— На заміну ДСТУ EN 13617-2:2018 
(EN 13617-2:2012, IDT)	
4.		ДСТУ EN 13617-3:2022 
(EN 13617-3:2021, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності конструкції та робочих характеристик відсічних клапанів
— На заміну ДСТУ EN 13617-3:2018 
(EN 13617-3:2012, IDT)	
5.		ДСТУ EN 13617-4:2022 
(EN 13617-4:2021, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах 
і роздавальних пристроях
— На заміну ДСТУ EN 13617-4:2018 
(EN 13617-4:2012, IDT)	
6.		ДСТУ EN 13760:2022 
(EN 13760:2021, IDT)	Автомобільна заправна система скрапленого нафтового газу (СНГ) для транспортних засобів малої та великої вантажності. Роздавальний кран, вимоги 
щодо випробування та розміри
— На заміну ДСТУ EN 13760:2019 
(EN 13760:2003, IDT)	
7.		ДСТУ EN 13852-3:2022 
(EN 13852-3:2021, IDT)	Крани. Морські крани. Частина 3. 
Легкі морські крани
— Вперше	
8.		ДСТУ EN 14373:2022 
(EN 14373:2021, IDT)	Системи приглушення вибуху
— На заміну ДСТУ EN 14373:2017 
(EN 14373:2005, IDT) 	

2. Прийняти поправку до національного стандарту, гармонізованого 
з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 вересня 2022 року:

1.		ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 
(EN ISO 80079-36:2016, IDT; 
ISO 80079-36:2016, IDT)/
Поправка № 1:2022 
(EN ISO 80079-36:2016/
AC:2019; 
ISO 80079-36:2016/
Cor 1:2019, IDT)	Вибухонебезпечні середовища. Частина 36. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги	

3. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2024 року:

1.		ДСТУ EN 13012:2017 
(EN 13012:2012, IDT)	Станції паливозаправні. Конструкція 
та експлуатаційні характеристики автоматичних заправних пістолетів, використовуваних у паливороздавальних колонках	
2.		ДСТУ EN 13617-1:2014 	Паливозаправні станції. Частина 1. Вимоги щодо безпеки до конструкції та роботи насосів дозувань, розподільних пристроїв 
і дистанційних насосних агрегатів 
(EN 13617-1:2012, IDT)	
3.		ДСТУ EN 13617-1:2017 
(EN 13617-1:2012, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 1. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик дозувальних помп, паливороздавальних пристроїв і дистанційних помпових агрегатів	
4.		ДСТУ EN 13617-2:2018 
(EN 13617-2:2012, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах 
і роздавальних пристроях	
5.		ДСТУ EN 13617-3:2018 
(EN 13617-3:2012, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик відсічних клапанів	
6.		ДСТУ EN 13617-4:2018 
(EN 13617-4:2012, IDT)	Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах 
і роздавальних пристроях	
7.		ДСТУ EN 13760:2019 
 (EN 13760:2003, IDT)	Автомобільна заправна система скрапленого нафтового газу (СНГ) для транспортних засобів малої та великої вантажності. Роздавальний кран, вимоги щодо випробування та розміри	
8.		ДСТУ EN 14373:2017 
(EN 14373:2005, IDT)	Системи придушення вибуху	

4. Начальнику відділу інформаційних технологій Костянтину Шелестюку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів Людмилі Слепченко забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор				                                    Олег ШВИДКИЙ