НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

14 серпня 2018 р.	Київ	№ 272	

Про прийняття та скасування 
національних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими та міжнародними нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2018 року:

1.		ДСТУ EN 312:2018 
(EN 312:2010, IDT)	Плити деревинно-стружкові. Технічні вимоги 
— На заміну ДСТУ EN 312-1:2003, 
ДСТУ EN 312-2:2003, ДСТУ EN 312-3:2003, ДСТУ EN 312-4:2003, ДСТУ EN 312-5:2003, ДСТУ EN 312-6:2003, ДСТУ EN 312-7:2003	
2.		ДСТУ EN ISO 12460-5:2018 
(EN ISO 12460-5:2015, IDT; 
ISO 12460-5:2015, IDT)	Плити деревинні. Визначення вмісту формальдегіду. Частина 5. Метод екстрагування (перфораторний метод)
— На заміну ДСТУ EN 120:2006	
3.		ДСТУ ISO 3340:2018 
(ISO 3340:1976, IDT)	Плити волокнисті будівельні. 
Метод визначення вмісту піску
— Вперше	

2. Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 березня 2019 року:

1.		ДСТУ EN 120:2006	Плити деревні. Екстрактний метод визначення вмісту формальдегіду (перфораторний метод) (EN 120:1992, IDT)	
2.		ДСТУ EN 312-1:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів 
(EN 312-1:1996, IDT)	
3.		ДСТУ EN 312-2:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до плит загального призначення, розрахованих на сухі умови експлуатації (EN 312-2:1996, IDT)	
4.		ДСТУ EN 312-3:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит, використовуваних усередині приміщень (зокрема для меблів), розрахованих на сухі умови експлуатації (EN 312-3:1996, IDT)	
5.		ДСТУ EN 312-4:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до плит, застосовуваних для тримальних конструкцій, розрахованих на сухі умови експлуатації 
(EN 312-4:1996, IDT)	
6.		ДСТУ EN 312-5:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, застосовуваних 
у тримальних конструкціях, розрахованих 
на вологі умови експлуатації (EN 312-5:1997, IDT)	
7.		ДСТУ EN 312-6:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 6. Вимоги до високонавантажуваних плит для тримальних конструкцій, розрахованих на сухі умови експлуатації 
(EN 312-6:1996, IDT)	
8.		ДСТУ EN 312-7:2003	Плити деревностружкові. Технічні умови. Частина 7. Вимоги до високонавантажуваних плит для тримальних конструкцій, розрахованих на вологі умови експлуатації (EN 312-7:1997, IDT)	

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор						                            Г. В. Лісіна