НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

14 грудня 2018 р.	Київ	№ 492	

Про прийняття та скасування 
національних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

1.		ДСТУ EN 50117-1:2018 
(EN 50117-1:2002; 
А1:2006; А2:2013, IDT)	Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні вимоги
— На заміну ДСТУ EN 50117-1:2014	
2.		ДСТУ EN 60127-5:2018 
(EN 60127-5:2017, IDT; 
IEC 60127-5:2016, IDT)	Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 5. Настанови щодо оцінювання якості мініатюрних плавких вставок
— Вперше	
3.		ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 
(ETSI EN 300 086:2016, IDT)	Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед 
для аналогового передавання мови. 
Технічні вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ ETSI EN 300 086-2:2017 (ETSI EN 300 086-2:2010, IDT)
	
4.		ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 
(ETSI EN 300 330:2017, IDT)	Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц 
до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. 
Технічні вимоги та методи випробування
— Вперше	
5.		ДСТУ ETSI EN 301 360:2018 
(ETSI EN 301 360:2016, IDT)	Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот 
від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги 
та методи випробування
— На заміну ДСТУ ETSI EN 301 360:2008	
6.		ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 
(ETSI EN 300 440:2018, IDT)	Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот 
від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги 
та методи випробування
— На заміну ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014	
7.		ДСТУ ETSI EN 301 459:2018 
(ETSI EN 301 459:2016, IDT)	Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот 
від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги 
та методи випробування
— На заміну ДСТУ ETSI EN 301 459:2008	
8.		ДСТУ ETSI EN 302 018:2018 
(ETSI EN 302 018:2017, IDT)	Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з частотною модуляцією (ЧМ). Технічні вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ ETSI EN 302 018-2:2016 (ETSI EN 302 018-2:2006, IDT)	
9.		ДСТУ ETSI EN 302 858:2018 
(ETSI EN 302 858:2016, IDT)	Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуг частот 
від 24,05 ГГц до 24,25 ГГц або від 24,05 ГГц 
до 24,50 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування
— Вперше	

2. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2020 року:

1.		ДСТУ EN 50117-1:2014	Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні умови (EN 50117-1:2002, 
EN 50117-1:2002/A1:2006, 
EN 50117-1:2002/A2:2013, IDT)	
2.		ДСТУ ETSI EN 300 086-2:2017 (ETSI EN 300 086-2:2010, IDT)	Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім 
або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Частина 2. 
Технічні вимоги та методи випробування	
3.		ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014	Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги 
та методи випробування 
(ETSI EN 300 440-2:2010, IDT) 	
4.		ДСТУ ETSI EN 301 360:2008	Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот 
від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги 
та методи випробування 
(ETSI EN 301 360:2006, IDT) 	
5.		ДСТУ ETSI EN 301 459:2008	Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот 
від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги 
та методи випробування 
(ETSI EN 301 459:2007, IDT) 	
6.		ДСТУ ETSI EN 302 018-2:2016 (ETSI EN 302 018-2:2006, IDT)	Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби 
з частотною модуляцією. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування	

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор						                            Г. В. Лісіна